Załącznik nr 3

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PAS TAKTYCZNY KOLOR OLIWKA D-RING**

**TAŚMA TECHNICZNA PODWÓJNIE PRZESZYTA TS 309**

|  |
| --- |
|  |
| **Surowiec:** Poliamid **Szerokość:** 44 mm **Grubość:** 2,2 mm **Wytrzymałość:** 2 000 daN **Kolor:** Oliwka |

**TAŚMA MOLLE ZŁOŻONA I PRZESZYTA TS 548**

|  |
| --- |
|  |
| **Surowiec:** Poliamid **Szerokość:** 25 mm **Grubość:** 1,2 mm **Wytrzymałość:** 500daN **Kolor:** Oliwka |

**Rzepy** oryginalne velcro kolor oliwka klamra cobra[austrialpin cobra ansi d-ring 18kn fx45cvd czarny 45mm stała-regulowana](https://bayonet.pl/pl/fx45cvd-ansi-d-ring-cobra-coyote-brown-45mm-stala-regulowana.html).

**Klamra** do pasa o szerokości 45mm stała, wytrzymałość 18kn z d-ring do podczepiania.

 Klamra ratunkowo-asekuracyjną cobra ansi d-ring firmy austrialpin o podwyższonej specyfikacji. jest ona wykonana z aluminium 7075 (korpus), stali nierdzewnej (piny, belka zaciskowa) oraz mosiądzu (uszka). wytrzymałość klamry na zerwanie wynosi aż 18 kn (ponad 1800 kg) oraz 36 kn w pętli, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej taśmy. mechanizm klamry uniemożliwia otwarcie pod obciążeniem.

Przeszycia molle wykonane ryglówką juki nićmi w kolorze oliwka tytan firmy ariadna s.a.
o grubości 40.

**ROZMIAR M 75cm-89cm**

**ROAMIAR L 85cm-99cm**

**ROZMIAR XL 95cm-109cm**

****

****

****