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OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Bluza kombinezonu 

Bluza zapinana pośrodku jednorzędowo na zamek błyskawiczny YKK lub inny o podobnych właściwościach techniczno – technologicznych, zakryty pliską zapinaną na rzepy. Góra bluzy wykończona stójką zapinaną na rzepy. Na przodach bluzy na wysokości klatki piersiowej naszyte pod skosem podwójne kieszenie, w górnej części zamykane patką z rzepem. Rękawy dwuczęściowe, wykończone podwinięciem. Dół rękawa posiada patkę 
z rzepem umożliwiającą regulowanie obwodu. Na wierzchnich częściach rękawów naszyte pod skosem podwójne kieszenie z mieszkiem, zapinane od góry patką z rzepami. Centralnie na widocznej części kieszeni i patek naszyty element pętelkowy z taśmy samoszczepnej, (rzep pętelka) przeznaczony do mocowania emblematów                                i oznaczeń jednostki. Na rękawach na wysokości łokcia naszyte wzmocnienia w formie kieszeni                                       z przeznaczeniem na wkładkę amortyzującą wkładaną od górnej części otworu, zapinanego na rzep. 
Dół bluzy podwinięty od wewnątrz i przestebnowany.
Spodnie kombinezonu 
Na pasie naszyte siedem szlufek z tkaniny zasadniczej. Przednie szlufki spodni wyposażone w „D” kształtne oczka umożliwiające podpinanie kluczy itp. Spodnie powinny być zapinane na zamek oraz klapkę z rzepem. Spodnie powinny posiadać regulację pasa po obu stronach bioder. Na biodrach kieszenie wpuszczane, brzeg kieszeni lamowany. Na wysokości kolan powinny znajdować się kieszenie z możliwością włożenia wkładek amortyzujących. Kieszenie powinny być tak skonstruowane aby umożliwiały włożenie wkładek od strony zewnętrznej poprzez obszyte wycięcie w kształcie trapezu. Wewnętrzne krawędzie wcięcia trapezu powinny być obszyte rzepem (miękkim), który umożliwi prawidłowy montaż i ułożenie wkładek amortyzujących wchodzących  w skład spodni.  W tylnej części spodni na wysokości kolan umieszczone klapy z rzepem umożliwiające regulację obwodu spodu spodni w kolanach. Spodnie powinny posiadać trzy pary kieszeni. Pierwsza para umiejscowiona na bocznych stronach spodni w połowie wysokości ud (duże kieszenie typu cargo po obu stronach zapinane klapą na rzep) o wymiarach około 23x28 cm. Druga para  o wymiarach około 14x11 cm, umiejscowiona w przedniej części spodni na wysokości ud, kieszenie wewnętrzne zapinane za pomocą klapy z rzepem. Wewnątrz kieszeni powinny znajdować się elastyczne sznurki połączone z częścią  kolanową umożliwiającą regulowanie wysokości wkładek amortyzujących kolanowych. Elastyczny sznurek poprowadzony wewnętrzną stroną spodni  za pomocą specjalnego tunelu. Trzecia para kieszeni zamykana klapką z rzepem umiejscowiona w dolnej części spodni 
o wymiarach około 16 x11 cm, po bocznych stronach nad kostką. Dół nogawek spodni powinien posiadać regulację obwodu na wysokości kostki za pomocą klapki z rzepem.
Wkładki amortyzujące na kolana
Powinny składać się z dwóch części:
a) Zewnętrznego ochraniacza wykonanego z elastycznego tworzywa w kształcie trapezu połączonego za pomocą szwów z gąbką amortyzującą. Rogi ochraniacza ścięte i zaokrąglone. Kolor ochraniaczy dopasowany do koloru spodni.
b) Gąbki amortyzującej wykonanej z pianki poliuretanowej. Gąbka powinna posiadać dwa razy większą wielkość od ochraniacza zewnętrznego i być wykonana w taki sposób, aby łatwo dopasowywała się do kształtu kolana 
( za pomocą przetłoczeń i cięć). W miejscach łączenia obu części powinien znajdować się rzep ( haczyki), który będzie powodował prawidłowy montaż i położenie ochraniacza w miejscach do tego przeznaczonych.

Czapka do kombinezonu typu baseball  

Czapka powinna być wykonana z materiału trudnopalnego w kolorze zielonej oliwki, z twardym daszkiem chroniącym oczy przed słońcem. Powinna posiadać z tyłu pasek umożliwiający regulację rozmiaru. 
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